# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# НА РЕЗЕРВУАРЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | | | |  | | |
| Контактное лицо | | | |  | | |
| Телефон, факс, e-mail | | | |  | | |
| Объект | | | |  | | |
|  | | | | | |
| № | Вопрос | | Ед.изм. | Ответ |
| 1 | Объем емкости | | м.куб. |  |
|  | Материал (стеклопластик/ сталь/ нержавеющая сталь) | |  |  |
| 2 | Предполагаемый диаметр емкости, D | | мм |  |
| 3 | Вертикальная или горизонтальная емкость | |  |  |
| 4 | Установка емкости: наземная, подземная, в помещении, автомобиль | |  |  |
| 5 | Тип или химсостав жидкости | |  |  |
| 6 | Максимальная температура жидкости | | ° С |  |
| 7 | Возможное максимальное внутреннее давление | | кг/см2 |  |
| 8 | Глубина залегания подводящей трубы для подземной установки, h | | мм |  |
| 9 | Диаметр входящей трубы, D вх | | мм |  |
| 10 | Тип грунта: | |  |  |
|  | - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком | |  |  |
|  | - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450 | |  |  |
|  | - нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована | |  |  |
| 11 | Люк | |  |  |
| 12 | Необходимость наличия лестницы в колодце | |  |  |

Количество емкостей:

|  |
| --- |
| **Специальные требования:** |

Дата заполнения: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Если у вас возникли вопросы по заполнению опросного листа, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.